Корридор 3,5х1.6м

Вход

1.5см



Будущая Плитка

Несбитый раствор

Вид в профиль